Инструкция по монтажу рольставен
Рассмотрение монтажа рольставен можно разбить на несколько этапов:
1. Подготовка проема для монтажа роллеты

2. Общие принципы монтажа роллеты

3. Типовой порядок (пооперационный) монтажа роллеты

4. Рекомендуемые материалы

5. Рекомендуемый набор инструментов

Рассмотрим эти этапы подробно.

Подготовка проема для монтажа роллеты
Существенной предпосылкой монтажа рольставен с наименьшими затратами является качественная подготовка обрамления проема под установку роллеты. Очень важно на начальной стадии точно произвести замер проема с указанием материала стен и их толщины.

Подготовленные проемы должны отвечать следующим требованиям:

· проемы должны иметь прямоугольную форму или другую, согласованную заказчиком и исполнителем, форму

· поверхность плоскостей обрамления должна быть ровной и гладкой, без наплывов штукатурного раствора и трещин

· отклонения рабочих поверхностей от вертикали и горизонтали не должны превышать 1,5 мм/м, но не более 5мм. Разность диагоналей не более 5мм. Если проемы подготовлены Заказчиком с отклонениями от изложенных требований, Заказчик обязан устранить отклонения или заключить дополнительное соглашение на выполнение этих работ субподрядчиком.

Общие принципы монтажа роллеты
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При монтаже направляющие шины роллеты должны быть выставлены по уровню в вертикальных плоскостях, защитный короб — в горизонтальной плоскости.

Роллета должна быть расположена симметрично относительно проема.

Короб и направляющие шины должны прилегать к обрамлению проема по всей длине. Допускаются местные зазоры не более 5 мм. Разность длин диагоналей, замеренная по крайним точкам направляющих шин, не должна быть более 2 мм.

Установка и выравнивание элементов изделия на стене перед их закреплением может осуществляться с помощью металлических прокладок, устанавливаемых в области точек крепления. Швы и зазоры после завершения монтажа изделий должны заделываться герметизирующими материалами.

Точность установки изделия при монтаже контролируется строительным уровнем типоразмеров УСб-1 /УСб-4 1-ой группы точности ГОСТ 9416-83 и рулеткой 1-5 м ГОСТ 7502-89 2-ой группы точности. Допускается использование строительных уровней и рулеток других типов, но не ниже указанной группы точности.

Рольставни должны быть надежно закреплены и тем самым не представлять потенциальной опасности для жизни и здоровья людей. Точки крепления изделий должны обеспечить равномерное распределение сил, действующих на изделия, и надежную передачу их на элементы строительной конструкции.

В процессе монтажа следует обращать внимание на правильную и равномерную затяжку крепежных элементов для того, чтобы избежать перекосов изделия и обеспечить его работоспособность.

При креплении направляющих шин роллет не следует превышать максимально допустимое расстояние между элементами крепежа 500 мм, при этом расстояние от края шины до точки крепления не должно превышать 150 мм.

Выбор крепежного элемента осуществляется с учетом распределения нагрузок, прочности примыкающих строительных элементов (кирпичная кладка, бетон, газосиликатные блоки и т.п.). При использовании распорных дюбелей строительные элементы должны выдерживать давление разжимаемого дюбеля.

Деревянные заглушки, монтажную пену, силикон запрещается использовать в качестве средств крепежа.

При креплении изделий дюбелями следует работать с длинными сверлами, чтобы не повредить поверхность элементов роллеты сверлильным патроном. Просверленное отверстие должно соответствовать или быть немного меньше диаметра дюбеля.

При заделке монтажных швов и зазоров следует использовать уплотнители в тубах (силикон, пенополиуретан, акрил). При заделке отдельных швов и зазоров, размер которых превышает 3 мм, следует использовать штукатурные растворы (за исключением случаев монтажа неокрашенных алюминиевых направляющих шин), совместимые с материалом проема и разрешенные к применение заказчиком.

После застывания, выступающие за плоскость шин и короба герметизирующие материалы удаляют и, при необходимости, производят окончательную заделку швов. При использовании полиуретановой пены следует обратить внимание на то, чтобы не произошла деформация элементов короба роллеты.

После завершения монтажных работ и завершения отделки фасада здания следует удалить защитную пленку с короба роллеты. Загрязненные участки очистить и протереть.

Типовой порядок (пооперационный) монтажа роллеты
По прибытии на место монтажа распаковать изделие и проверить комплектность. В один комплект должны входить: короб защитный в сборе — 1 шт., роллетное полотно — 1шт., направляющие шины — 2 шт., комплектация — 1 набор.

Произвести проверку качества подготовки обрамления проема.

Разметить и сверлить отверстия d 8 мм. в направляющих шинах через две стенки. Нижнее и верхнее отверстия выполнить на расстоянии 100...150 мм от обрезов шины. Остальные отверстия равномерно располагать по длине шины с шагом 450...500 мм (см. рис.) — накладной монтаж, (см. рис.) - встроенный монтаж.

Примечание: при монтаже роллеты на металлические конструкции в направляющих шинах сверлить отверстия, диаметр которых выбирается в зависимости от размера применяемых саморезов или винтов.

При накладном монтаже рассверлить отверстия на лицевой поверхности направляющей шины под заглушки d 11,8 мм (см. рис.). При встроенном монтаже отверстие во внутренней стенке шины рассверлить d 11,8 мм (см. рис.).

Разметить и сверлить совместно отверстия d 4,2 мм в передних отбортовках крышек боковых и крышке короба (по два отверстия с каждой стороны короба) для последующей установки заклепок (см. рис.).

Разметить и сверлить совместно в отбортовках крышек и задней панели короба отверстия d 8 мм для крепления короба к обрамлению проема:

· при накладном монтаже сверлить по два отверстия в задней отбортовке каждой крышки (см. рис.)

· при встроенном монтаже сверлить по два отверстия в верхней отбортовке каждой крышки (см. рис.)

· при комбинированном монтаже сверлить по два отверстия в задней и верхней отбортовках каждой крышки

Примечание: при монтаже роллеты на металлические конструкции в крышках сверлить отверстия, диаметр которых выбирается в зависимости от размера применяемых саморезов или винтов.

Разметить и сверлить совместно отверстие необходимого размера в задней отбортовке крышки и коробе для вывода элементов привода (см. рис.).

Примечание: данная операция выполняется для наружного вида монтажа для вывода через стену кабеля электродвигателя, кардана, шнура или корда, если отверстие не выполнено при сборке короба роллеты.

Вырезать отбортовку задней панели короба в местах прилегания направляющих шин (см. рис.).

Примечание: данная операция выполняется для накладного вида монтажа.

Собрать каркас роллеты (короб в сборе с боковыми крышками и направляющими шинами) (см. рис.). При отсутствии на направляющих шинах отогнутой отбортовки, в крышки установить два направляющих устройства (см. рис.).

Установить каркас роллеты на месте монтажа:

· при накладном монтаже каркас приложить на обрамление проема (см. рис.)

· при встроенном и комбинированном монтаже каркас установить в проем (см. рис.).

Направляющие шины выставить строго вертикально, защитный короб горизонтально, а всю конструкцию - симметрично относительно проема (см. рис.).

Разметить расположение отверстия в стене для вывода элементов управления (см. рис.).

Примечание: данная операция выполняется для наружного монтажа. Снять каркас роллеты с места монтажа (см. рис.).

Сверлить отверстие в стене для вывода элементов управления (см. рис.):

· для вывода кабеля электродвигателя, шнура,- отверстие d 12 мм.

· для вывода ленты - отверстие d 16 мм.

· для вывода кардана, корда - отверстие d 14 мм. Рассверлить отверстие четырехгранное 20мм на необходимую глубину под цилиндрический выступ кардана.

Примечание: данные операции выполняются для наружного монтажа

Установить защитную пружину или трубку в отверстие вывода, шнура или корда (см. рис.).

При наличии нижнего обрамления роллеты выполнить в направляющих шинах пазы для запорных элементов запирающих устройств (см. рис.). В остальных случаях пазы выполняются "по месту" после установки роллетного полотна.

Примечание: данная операция выполняется в роллетах с ленточным, шнуровым, кордовым или пружинно-инерционным приводами для предотвращения несанкционированного подъема роллетного полотна.

Установить каркас ролллеты на месте монтажа, предварительно сняв защитную пленку с задней панели короба (см. рис.).

Сверлить отверстия под установку дюбелей d 8 мм в обрамлении проема по готовым отверстиям в шинах и коробе. Во избежание повреждения элементов роллеты сверлильным патроном, следует пользоваться удлиненными сверлами или бурами по бетону (см. рис.).

При монтаже роллеты на металлические конструкции сверлить отверстия необходимого диаметра под саморезы или винты.

Закрепить каркас роллеты при помощи крепежа, осуществляя периодический контроль правильности установки при помощи строительного уровня (см. рис.).

Соединить кабель электродвигателя с клеммами выключателя в соответствии с инструкцией по монтажу двигателя (инструкция изготовителя двигателя).

При необходимости, наращивание кабеля электродвигателя осуществляется пайкой жил кабеля и удлиняющего кабеля. Места пайки должны быть надежно электроизолированы.

Заправить ленту, корд или шнур в соответствующие направляющие (см. рис.).

При наружном монтаже ленту или кабель электропривода заправить в выполненное в стене отверстие. Корд или шнур заправить в защитные элементы, провести через стену и предварительно закрепить.

· разметить и сверлить отверстия d 6 мм для установки дюбелей для крепления направляющей для ленты либо направляющей для шнура; клипсы для воротка;

· разметить и сверлить отверстия d 8 мм для установки дюбелей для крепления лентоукладчика либо укладчика для шнура, укладчика для корда, кардана вороткового привода, направляющей для корда;

· разметить и сверлить отверстия d 6 мм для установки дюбелей для крепления электровыключателя, блока автоматики.

· установить и закрепить элементы управления приводом (см. рис.).

Примечание: при монтаже роллеты на металлические конструкции сверлить отверстия необходимого диаметра под саморезы или винты.

При внутреннем монтаже:

· разметить и сверлить отверстия 08 мм для установки дюбелей для крепления лентоукладчика либо укладчика для шнура, укладчика для корда

· разметить и сверлить отверстия 06 мм для установки дюбелей для крепления электровыключателя, блока автоматики, клипсы для воротка

· установить и закрепить элементы управления приводом.

Примечание: установка направляющей для ленты либо направляющей для шнура, направляющей для корда, кардана вороткового привода должна быть произведена предварительно при сборке короба роллеты.

При встроенном монтаже роллеты крепление элементов управления производится на направляющую шину при помощи заклепок или саморезов.

Установить полотно в пазы направляющих шин. Полотно заводить над валом привода со стороны задней панели. Во избежание повреждения покрытия полотна, вал привода необходимо обернуть мягким прокладочным материалом (см. рис.).

Окончательно закрепить ленту либо шнур, корд на шкиве привода (рис,48). Вращая вал, произвести намотку тягового элемента на шкив. Длина намотки должна обеспечивать полный подъем полотна.

Собрать роллетное полотно с тяговыми элементами (тяговыми пружинами или ригелями) (см. рис.).

Закрепить тяговые элементы к валу привода:

тяговые пружины заправить в продольные перфорационные отверстия вала (см. рис.)

Примечание: установка тяговых пружин и подбор количества ламелей производится таким образом, чтобы роллетное полотно под их действием отбрасывалось к задней стенке короба и при несанкционированной попытке подъема упиралось в верхнюю часть короба

оси ригелей установить в установочные отверстия ригельных колец, свести кольца до упора. Положение колец фиксировать саморезами. Вал не сверлить! Саморез закручивать в радиальное отверстие ригельного кольца до упора в стенку вала (см. рис.).

Примечание: При использовании вороткового привода, фиксацию тяговых элементов производить после установки конечного положения ограничителя редуктора "в упор" при движении полотна вниз.

Установить стопоры, ограничивающие высоту подъема полотна, предварительно просверлив сквозные отверстия в концевом профиле полотна. Сверление отверстий производится на расстоянии 50-100 мм от направляющих шин (см. рис.)

Примечание: данная операция не выполняется при комплектации роллеты электроприводом без NHK.

При комплектации роллеты пружинно-инерционным механизмом (ПИМ) после установки полотна в направляющие выполнить следующие операции:

· установить тяговые пружины (см. рис.)

· произвести предварительное натяжение пружины ПИМ, вращая вал привода в направлении закручивания пружины (по часовой стрелке при взгляде со стороны правой крышки). (см. рис.)

· зафиксировать пружину при помощи скобы (см. рис.)

· тяговые пружины заправить в продольные перфорационные отверстия вала (см. рис.)

· снять скобу, фиксирующую пружину ПИМ (см. рис.). Придерживая полотно рукой, проверить работу ПИМ (см. рис.). Полотно должно сворачиваться полностью, ход полотна должен быть плавным. При необходимости произвести регулировку натяжения ПИМ.

· установить стопоры, ограничивающие высоту подъема роллеты.

Произвести подключение электропривода к электрической сети и отрегулировать положение концевых выключателей. Данные работы производить, руководствуясь инструкцией завода-изготовителя привода.

Произвести проверку работоспособности роллеты.

Установить крышку защитного короба в паз короба и прикрепить ее заклепками (см. рис.).

После окончания монтажа шлицы головок винтов и шурупов, крепящих направляющие шины, должны рассверливаться во избежание несанкционированного отворачивания в целях повышения защитных свойств роллеты (см. рис.)

При использовании саморезов, имеющих высокую твердость, шлицы заливаются силиконовым герметиком (см. рис.).

Технологические отверстия закрываются декоративными заглушками (см. рис.).

После завершения монтажных работ произвести заделку монтажных зазоров. Произвести очистку загрязненных участков изделия мягкой ветошью. При необходимости использовать нейтральные моющие средства (см. рис.).

Сдать представителю заказчика изделие с полной демонстрацией его функциональной работоспособности (см. рис.).

Рекомендуемые материалы и комплектующие, используемые при монтаже роллет
· Крепежные изделия для крепления элементов роллет к несущим конструкциям проема:

· Все крепежные изделия и детали должны быть стойкими к коррозии.

· При монтаже несущих элементов роллет могут применяться различные крепежные элементы, выбор которых зависит от характеристик материала проема.

· При монтаже роллет к конструкциям, выполненным из сплошных материалов, таким как бетон, естественный камень, цельный кирпич, рекомендуется использовать пластмассовые дюбели с вворачиваемым шурупом, пластмассовые дюбели с забивным элементом (гвоздевым винтом), стальные распорные анкеры. Длина дюбеля или анкера и глубина отверстия в несущей конструкции должны быть такими, чтобы глубина анкеровки была не менее 30 мм.

· При монтаже роллет к конструкциям, выполненным из пустотелых материалов, таких как эффективный кирпич (кирпич с отверстиями), рекомендуется использовать стальные распорные анкеры. Длина анкера и глубина отверстия в несущей конструкции должны быть такими, чтобы глубина анкеровки была не менее 65 мм.

· При монтаже роллет к конструкциям, выполненным из пустотелых материалов, таких как эффективный кирпич (кирпич с отверстиями), рекомендуется использовать стальные распорные анкеры. Длина анкера и глубина отверстия в несущей конструкции должны быть такими, чтобы глубина анкеровки была не менее 65 мм.

· При монтаже роллет на металлические конструкции необходимо использовать самонарезающие винты.

· При монтаже роллет на деревянные конструкции необходимо использовать стяжные шпильки, проходящие насквозь конструкции, или шурупы.

· При монтаже элементов управления роллеты (лентоукладчик, укладчик для шнура, кардан, клипса и т.п.) рекомендуется использовать пластмассовые дюбели в комплекте с шурупом или с гвоздевым винтом.

Материалы, применяемые для заделки монтажных швов, зазоров и технологических отверстий:

· В качестве герметизирующих материалов должны применяться силиконовые или акриловые герметики, а также монтажная пена.

· Материалы должны обеспечивать: 
- непроницаемость при ветровом воздействии; 
- водонепроницаемость; 
- достаточную теплоизоляцию.

· Применяемые герметизирующие материалы должны быть совместимы с прилегающими строительными конструкциями и элементами роллеты.

Рекомендуемый набор инструментов и принадлежностей (в расчете на бригаду из трех человек)
	Электроперфоратор
	2

	Электродрель
	1

	Шуруповерт аккумуляторный
	1

	Электрическая угловая отрезная машинка
	1

	Адаптер SDS с быстрозажимным патроном
	2

	Клепальный автомат
	2

	Уровень строительный брусковый 1,5
	1

	Ящик инструментальный
	2

	Молоток слесарный 400 гр
	2

	Кувалда
	1

	Набор ударных инструментов (зубило, шлямбур, пробойник, кернер)
	2

	Ножовка по металлу
	2

	Ножницы по металлу
	1

	Пассатижи
	1

	Кусачки боковые средние
	1

	Набор напильников
	1

	Набор отверток твердосплавных
	1

	Набор гаечных ключей
	1

	Лестница универсальная четырех сложений
	1

	Лестница универсальная трехсекционная (более 6 м)
	1

	Пистолет силиконовый
	1

	Прибор-тестер
	1

	Электропаяльник 60 Вт
	1

	Электроудлинитель не менее 30 м
	1

	Отвертка эл. индикаторная
	1

	Рулетка 5 м
	1

	Штангенциркуль 125 мм
	1

	Стандартный набор сверл по металлу
	1

	Бур по бетону d 6 мм, L=160-200 мм
	2

	Бур по бетону d 8 мм, L=200-260 мм
	2

	Бур по бетону d 10 мм, L=550 мм
	2

	Бур по бетону d 12 мм, L=550 мм
	2

	Бур по бетону d 14 мм, L=750 мм
	2

	Бур по бетону d 16 мм, L=950 мм
	1

	Бур по бетону d 18 мм, L=550 мм
	1

	Бур по бетону d 20 мм, L=550 мм
	1

	Очки защитные
	2

	Каска строительная
	3

	Аптечка
	1


 

