|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Динами./ролинг код(меняется)**  **Пульт прописывается в приемник** | **Фиксированный код**  **Копируется от пульта к пульту** | **Частота** | **Аналог к пультам** |
|  | Пульт JOLLY, TOM, TOM2, FIX, STEEL  C:\Users\1\Desktop\tom2.jpg  C:\Users\1\Desktop\НИНА\НИНА\ФОТО ПУЛЬТОВ\FIX.jpgC:\Users\1\Desktop\НИНА\НИНА\ФОТО ПУЛЬТОВ\APOLLO STEEL.jpg | 433 МГц | -CAME: TOP 432 SA, NA и ЕЕ( TOP 434), TAM 432  -BENINCA LOT2WMS, --Nice - серия FLO (FLO1, FLO2, FLO4), --Very VE  -Ditec GOL4C  -Roger R80/TX12  -Marantec D212  -Dea 263  -Gate-TX  -GSN  -Альтоника.  -AN-Motors (если внешний приемник, пульт с фиксир. кодом) |
|  | APOLLO JOY, | 433 МГц | CAME TOP-432 SA и NA,  **с CAME TOP ЕЕ не работает!!!!!!!**  Nice - серия FLO (FLO1, FLO2, FLO4), |
|  | Пульт APOLLO SLIDERAPOLLO SLIDER.jpg | **433** МГц | CAME TOP 432 NA (SA),NICE FLO,BAISHENG RC4-T15, BYTEC  TB4  **с CAME TOP ЕЕ не работает!!!!!!!** |
|  | Пульт APOLLO HMapollo hm | **868** МГц | Hormann 868 Mhz(гол. кнопки), Marantec 868 Mhz |
|  | Пульт APOLLO- М2  C:\Users\1\Desktop\apollo  m 2.jpg | 286-361 МГц  384-400 МГц  418 МГц  433.920 МГц  868.300 и 868.350 МГц | -HORMANN 868 МГц,HS4, HSM4, HSE2, HSP4, HSD2, HSZ, HSP4  -MARANTEC 868 МГц  - CAME TOP-432na, TOP-432sa, TAM-432na  - NICE FLO  - GSN  - ROGER  -DITEC GOL4C  -MARANTEC 433 |
| APOLLO Multi |  | 433МГц. | -Allmatic  - Beninca  -Dea  -Doorhan,  -Nice Smilo (приемник OXI)  - AN-Motors (если внешний приемник, динамич. код)  - BFT (приемник Clonix2) |
| [**APOLLO-DH**](http://vsebrelki.ru/catalog/remotes/apollo/pult_apollo_dh/)Z:\Пульты\фото\APOLLO\DH.jpg |  | 433 МГц | Doorhan |
| APOLLO FL |  | 433 МГц | Совместим с  -NICE FLO-RS  FLO-1RS, FLO-2RS и т.д.  - Phoenix V2 |